для определения подлинности

федеральных специальных марок (ФСМ) и акцизных марок (АМ) используются следующие приборы:

Девис-07А

	Детектор Девис-07А – прибор для оперативного контроля наличия специальных защитных элементов на защищённой полиграфической продукции. Прибор портативен, обладает высокой чувствительностью и избирательностью.

С помощью прибора просто и надёжно проверяется наличие специальных элементов:

- на новых федеральных специальных и акцизных марках на алкогольную и табачную продукцию образца 2011 года;

- на федедеральных специальных и акцизных марках на алкогольную продукцию образца 2006 года;

- на денежных билетах Банка России;

- на новых заграничных и общегражданских паспортах граждан России.

Прибор уверенно идентифицирует скрытые специальные элементы на любых объектах, отличается достоверностью регистрации и высокой помехозащищённостью.

Технические характеристики:

Питание

Встроенный аккумулятор

Время непрерывной работы прибора, часов, не менее

2,5

Габаритные размеры, мм, не более

90х50х32

Масса прибора, кг, не более

0,15
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Девис-04

	ДетекторДевис-04  – профессиональный прибор для идентификации высокотехнологичных защит нового поколения.

Эксклюзивная технология распознавания прибора Девис-04 позволяет оперативно определять подлинность:

- федеральных специальных и акцизных марок образца 2006 года – по метке М2;

- федеральных специальных марок образца 2011 года – по меткам М2 и М3 одновременно;

- банкнот Банка России модификации 2010 года – по метке М4;

- общегражданских паспортов – по метке М1;

- полисов ОСАГО, табачных марок нового образца, векселей и депозитных сертификатов Сбербанка, талонов государственного технического осмотра ТС – по метке М3.

Возможности прибора не ограничиваются проверкой перечисленных изделий и защитных элементов серии «М». Прибор легко может быть перенастроен силами пользователя при дистанционной поддержке производителя на модифицированные и новые защитные элементы.

Наличие функции калибровки позволяет прибору уверенно регистрировать элементы на любых изделиях и поверхностях.

Результаты идентификации отражаются на экране и дублируются характерными для каждого элемента звуковым и световым сигналами.

Дополнительным удобством при работе является отсутствие необходимости удержания кнопки включения.

Технические характеристики Девис-04:

Наименование параметра 

Значение 

Диаметр измерительной апертуры, мм

3,0 ± 0,4 

Время непрерывной работы прибора, при использовании полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее 

10 

Мощность потребления, Вт, не более 

1 

Масса прибора, кг, не более 

0,3 

Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм

150x57x32 

Электропитание 

  два аккумулятора типа АА   
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Ультрамаг А14М

Автономный портативный прибор *Ультрамаг-А14М* для определения подлинности 

федеральных специальных марок (ФСМ) и акцизных марок (АМ) обеспечивает проверку 

наличия защитных элементов, нанесенных специальными красками, применяемыми для 

печати марок. Индикация осуществляется подачей звукового и светового сигналов.

Данный прибор также можно использовать для проверки специальных и акцизных марок 

на табачную продукцию, некоторых видов ценных бумаг, банкнот и документов.

Преимущества *Ультрамаг-А14М* :

  *

    простота и надежность проверки;

  *

    компактность и универсальность;

  *

    мобильность за счет автономного питания.

Характеристики *Ультрамаг-А14М* :

  *

    Принцип действия: комбинированный детектор меток, выполненных специальными

    красками.

  *

    Виды контроля: инфракрасный датчик выявляет с высокой точностью расположение

    защитных признаков (тексты и рисунки), выполненных ИК-метамерными красками.

  *

    Питание: 3 элемента типа АА.

  *

    Рабочий диапазон температур: от -10°С до +50°С.

  *

    Габаритные размеры: 120 х 62 х 20 мм.

  *

    Вес прибора с элементами питания без упаковки: не более 0,15 кг .

*Ультрамаг-А14М* является идеальным инструментом для контроля подлинности ФСМ и 

АМ и выявления поддельных спиртных напитков непосредственно перед приобретением.

Вопросы по заказу, настройке и использованию

через сайт 
http://r58.center-inform.ru/products_and_solutions/software_and_equipment/proverka_podlinnosti_fsm_i_am/
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ПФ ФГУП ЦентрИнформ 

(206009, 235303) (г. Пензе  ул. Мира 60)
http://www.office-r.ru/catalog/spetsialnye_detektory/devis/29751.html
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(495) 504-15-51 

(г. Москва, Окружной проезд, дом 18. Пн-Пт, с 9 до 19 ч.)


